1. **Podpora špecifikovanie a prenosu informacii o**

**Pravach**

**Rights Data Dictionary**

1. **Linerarna**

**Hierarchicka**

**Nelinearna**

**Kombinovana**

1. **Aditivne:** M+Z=a, M+ Č=p, Z+Č=ž, M+Z+Č=biela

**Subtraktivne:** p-a=M, a-ž=Z, p-ž=Č, a-p-ž=čierna

1. **Metadata:** Extrakcia semantiky, Mozno ukladat v alebo mimo multimed. dat, ukladanie externe/interne
2. **Stratova**(JPEG), **Bezstratova**(TIFF, BMP, GIF, PNG), neviem….
3. **Rastrovy:** Realny svet, fotografie, tazko skalovatelne, tazko konvertovat

**Vektorovy:** Pocitacovy obraz, loga, skalovatelny do roznych velkosti, lahko konvert.

1. **I Frames**(plny obraz JPEG)

**P Frames**(predikuje sa pomocou predchadzajucich)

**B Frames**(predikuje sa pomocou predchadzajucich alebo nasledujucich)

1. **MUDPY**(Motherfucking Useless Dumb Pussies YOLO)**:** Zhora: **Concept, Goals, Requirements, Specifications, Production.** Zhora na dol: navrh/dizajn, Zdola na hor: implementacia
2. **Dexterov model:** spol. Zaklad pre architekturu hypertextovych systemov. Vrstva behu, vrstva uloziska, vrstva komponentov, rozhranie ukotvenia, rozhranie specifikacie prezentacie. Ukotvenia spajaju odkazy a komponenty, aspon dva konce, from, to, bidirect, none
3. Aa' menle nauva calen ar' ta hwesta e' ale'quenle: **Vzorkovaný signál musí byť vzorkovaný vzorkovacou frekvenciou ktorá je aspoň 2x väčšia ako vzorkovaný signal. Keď menej vzorkami – vzniká alias.** Rovne ciary, sikma ciara, kriva Ciara
4. **12. Je tu pohoda more…**